
[#]先にpin名を付加してないとこれは通らない。
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*081*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:0.8V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*08B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:0.85V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*091*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:0.9V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*09B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:0.95V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*101*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.0V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*10B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.05V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*111*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.1V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*11B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.15V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*121*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.2V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*12B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.25V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*131*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*13B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.35V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*141*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.4V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*14B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.45V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*151*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.5V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*15B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.55V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*161*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.6V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*16B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.65V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*171*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.7V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*17B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.75V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*181*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.8V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*18B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.85V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*191*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.9V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*19B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:1.95V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*201*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.0V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*20B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.05V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*211*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.1V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*21B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.15V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*221*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.2V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*22B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.25V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*231*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*23B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.35V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*241*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.4V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*24B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.45V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*251*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.5V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*25B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.55V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*261*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.6V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*26B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.65V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*271*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.7V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*27B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.75V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*281*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.8V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*28B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.85V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*291*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.9V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*29B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:2.95V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*301*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.0V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*30B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.05V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*311*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.1V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*31B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.15V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*321*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.2V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*32B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.25V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*331*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*33B*,NAME:VOUT,;cSIG:POW,jSIG:POW,cLOGIC:H,jLOGIC:H,jVOLT:3.35V,;



