
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Ref,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,;cPinCount:5,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Ref,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,;cPinCount:5,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Ref,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,;cPinCount:6,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Ref,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,;cPinCount:8,;

[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,PIN:3,;NAME:CE,IOTYPE:In,cSIG:SIG,cVOLT:3.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,PIN:1,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,PIN:2,;NAME:VSS,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,PIN:5,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*MR*,PIN:4,;NAME:NC,IOTYPE:NC,cSIG:OPEN,cVOLT:OPEN,;

[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,PIN:1,;NAME:CE,IOTYPE:In,cSIG:SIG,cVOLT:3.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,PIN:4,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,PIN:2,;NAME:VSS,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,PIN:5,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*PR*,PIN:3,;NAME:NC,IOTYPE:NC,cSIG:OPEN,cVOLT:OPEN,;

[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:3,;NAME:CE,IOTYPE:In,cSIG:SIG,cVOLT:3.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:5,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:6,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:4,;NAME:VSS,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:1,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*ER*,PIN:2,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;

[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:5,;NAME:CE,IOTYPE:In,cSIG:SIG,cVOLT:3.3V,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:7,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:8,;NAME:VIN,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:VCC,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:4,;NAME:VSS,IOTYPE:In,cSIG:POW,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:1,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:2,;NAME:VOUT,IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:3,;NAME:NC,IOTYPE:NC,cSIG:OPEN,cVOLT:OPEN,;
[>]MAKER:TOREX,TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:XC6220*QR*,PIN:6,;NAME:NC,IOTYPE:NC,cSIG:OPEN,cVOLT:OPEN,;


