
[>]TYPE:Ref,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,;cPinCount:8,;
[>]TYPE:Ref,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,;cPinCount:16,;

[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:1,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:nCS,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:2,;IOTYPE:Out,cSIG:SIG,NAME:DATA,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:3,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCC1,cLOGIC:H,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:4,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:5,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:ASDI,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:6,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:DCLK,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:7,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:VCC2,cLOGIC:H,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI8*,PIN:8,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCC3,cLOGIC:H,;

[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:1,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCC1,cLOGIC:H,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:2,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:VCC2,cLOGIC:H,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:3,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:4,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:5,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:6,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:7,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:nCS,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:8,;IOTYPE:Out,cSIG:SIG,NAME:DATA,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:9,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCC3,cLOGIC:H,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:10,;IOTYPE:I,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:11,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:12,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:13,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:14,;IOTYPE:NC,cSIG:NC,NAME:NC,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:15,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:ASDI,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,MAKER:Altera,<AST>MODEL:EPCS*SI16*,PIN:16,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:DCLK,;

