
[#]======================;
[#] EP3C10E144
[#]======================;

[>]TYPE:Ref,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,;cPinCount:144,MAKER:Altera,;
[#] VCCINT
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:5,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:29,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:45,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:61,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:78,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:102,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:116,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:134,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCINT,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[#] VCCA
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:35,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCA1,cLOGIC:H,cVOLT:2.5V,RecommendVolt:2.375-2.625V,MaxVolt:-0.5-3.75V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:107,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCA2,cLOGIC:H,cVOLT:2.5V,RecommendVolt:2.375-2.625V,MaxVolt:-0.5-3.75V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[#] VCCD
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:37,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCD_PLL1,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:109,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCD_PLL2,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,RecommendVolt:1.15-1.25V,MaxVolt:-0.5-1.8V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[#] VCCIO
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:17,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO1,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:26,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO2,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:40,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO3,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:47,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO3,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:56,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO4,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:62,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO4,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:81,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO5,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:93,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO6,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:117,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO7,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:122,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO7,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:130,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO8,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:139,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:VCCIO8,cLOGIC:H,cVOLT:3.3V,RecommendVolt:3.135-3.465V,MaxVolt:-0.5-3.9V,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[#] GND
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:19,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:27,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:36,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GNDA1,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:41,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:48,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:57,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:63,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:82,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:95,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:108,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GNDA2,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:118,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:123,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:131,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:140,;IOTYPE:In,cSIG:POW,NAME:GND,cLOGIC:L,cVOLT:GND,RecommendVolt:0V,MaxVolt:0V,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[#] IO
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:1,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:2,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:3,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:4,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:6,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L1n,ConfigurationFunction:DATA1 ASDO,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:7,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB1N0,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:8,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L2p,ConfigurationFunction:FLASH_nCE nCSO,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:10,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L4p,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:11,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L4n,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:13,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:DATA0,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:28,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L6n,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:30,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_L8p,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:31,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB2N0,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:32,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RUP1,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:33,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RDN1,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:34,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:38,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B1p,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:39,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B1n,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:42,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:43,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:PLL1_CLKOUTp,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:44,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:PLL1_CLKOUTn,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:46,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB3N0,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:49,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B9p,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:50,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B9n,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:51,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B10p,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:52,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B11p,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:53,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B11n,ConfigurationFunction:,BANK:B3,VREFB:VREFB3N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:54,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B12p,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:55,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B12n,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:58,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B15p,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:59,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B16p,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:60,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B16n,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:64,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:65,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB4N0,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:66,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RUP2,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:67,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RDN2,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:68,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B20n,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:69,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:70,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B21p,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:71,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B21n,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:72,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_B22p,ConfigurationFunction:,BANK:B4,VREFB:VREFB4N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:73,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:74,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:75,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:76,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RUP3,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:77,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RDN3,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:79,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R10n,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:80,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB5N0,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:83,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:84,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R8n,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:85,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R8p,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:86,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R7n,ConfigurationFunction:DEV_OE,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:87,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R7p,ConfigurationFunction:DEV_CLRn,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:98,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R4n,ConfigurationFunction:INIT_DONE,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:99,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R4p,ConfigurationFunction:CRC_ERROR,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:100,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:101,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R3n,ConfigurationFunction:nCEO,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:103,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R3p,ConfigurationFunction:CLKUSR,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:104,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:105,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB6N0,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:106,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_R1n,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:110,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T20p,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:111,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T19p,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:112,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:PLL2_CLKOUTn,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:113,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:PLL2_CLKOUTp,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:114,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RUP4,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:115,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:RDN4,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:119,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB7N0,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:120,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T16n,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:121,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T16p,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:124,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T13p,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:125,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:126,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T12n,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:127,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T12p,ConfigurationFunction:,BANK:B7,VREFB:VREFB7N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:128,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T11n,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:129,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T11p,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:132,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T10n,ConfigurationFunction:DATA2,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:133,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T10p,ConfigurationFunction:DATA3,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:135,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T8n,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:136,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:VREFB8N0,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:137,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:DATA5,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:138,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:DATA6,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:141,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T5p,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:142,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T2p,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:143,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T1n,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:144,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:IO,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFIO_T1p,ConfigurationFunction:,BANK:B8,VREFB:VREFB8N0,;
[#] ETC
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:9,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:nSTATUS,cLOGIC:H,cVOLT:VCCIO1,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:nSTATUS,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:12,;IOTYPE:IO,cSIG:SIG,NAME:DCLK,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:DCLK,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:14,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:nCONFIG,cLOGIC:H,cVOLT:VCCIO1,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:nCONFIG,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:15,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:TDI,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:TDI,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:16,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:TCK,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:TCK,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:18,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:TMS,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:TMS,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:20,;IOTYPE:Out,cSIG:SIG,NAME:TDO,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:TDO,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:21,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:nCE,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:nCE,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:22,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK0,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_0p,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:23,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK1,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_0n,ConfigurationFunction:,BANK:B1,VREFB:VREFB1N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:24,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK2,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_1p,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:25,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK3,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_1n,ConfigurationFunction:,BANK:B2,VREFB:VREFB2N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:88,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK7,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_3n,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:89,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK6,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_3p,ConfigurationFunction:,BANK:B5,VREFB:VREFB5N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:90,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK5,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_2n,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:91,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CLK4,cVOLT:,OptionalFunction:DIFFCLK_2p,ConfigurationFunction:,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:92,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:CONF_DONE,cVOLT:,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:CONF_DONE,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:94,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:MSEL0,cVOLT:2.5V,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:MSEL0,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:96,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:MSEL1,cVOLT:2.5V,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:MSEL1,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;
[>]TYPE:Pin,RTYPE:IC,<AST>MODEL:EP3C10E144*,PIN:97,;IOTYPE:In,cSIG:SIG,NAME:MSEL2,cVOLT:2.5V,OptionalFunction:,ConfigurationFunction:MSEL2,BANK:B6,VREFB:VREFB6N0,;

